危运车采购动力参数补充说明
针对本次危运车辆采购招采项目，现就车辆发动机及动力核心技术参数进行补充明确，本说明为原招采文件有效组成部分，与原文件具有同等法律效力，所有投标单位必须严格遵照执行：
[bookmark: _GoBack]本次采购危运车辆发动机必须为六缸机型（不允许四缸及以下机型），车辆动力不得低于260马力。
以上参数为项目硬性采购指标，供应商投标车辆参数须完全满足上述要求，参数不达标视为无效投标，供货车辆配置须与响应参数保持一致，不得降级、更改配置。
特此说明。
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